Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку трубы стальной**

1. **Требования к наименованию, качеству, количеству и функциональным характеристикам поставляемого товара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№, п/п.** | **Наименование поставляемого товара** | **Характеристики (конкретные показатели)** | **Количество, тонн** |
| 1 | Труба стальная прямошовная Ø530х9 | Труба поставляется в соответствии с ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент Ø530х9 мм, сталь марки 20 | 9,715 |
| 2 | Труба стальная прямошовная Ø630х10 | Труба поставляется в соответствии с ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент Ø630х10 мм, сталь марки 20 | 5,51 |
| 3 | Труба стальная прямошовная  Ø 720х12 | Труба поставляется в соответствии с ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент Ø720х12 мм, сталь марки 20 | 2,515 |
| 4 | Труба стальная прямошовная  Ø 820х12 | Труба поставляется в соответствии с ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент Ø820х12 мм, сталь марки 20 | 2,89 |

1. **Требования к безопасности, качеству, и функциональным характеристикам поставляемого товара.**

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен), не ранее 2019 года выпуска, а также товар не должен быть обременен правами третьих лиц. Товар не должен иметь механических и других повреждений, дефектов материала. Не допускается поставка продукции имеющей следы загрязнения, в т.ч. нефтехимическими продуктами на внутренней поверхности. ***Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.***

Технические требования, показатели качества, механические и функциональные свойства труб, а так же предельные отклонения размеров должны соответствовать ГОСТ 10704-91. «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент» и ГОСТ 10705-80. «Трубы стальные электросварные. Технические условия.»

1. **Требования к упаковке и отгрузке товара.**

Маркировка и упаковка труб должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 10692-2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

***Приемка осуществляется по теоретической массе.***

Способы и виды упаковки должны обеспечивать сохранность изделий и безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных операций. Поставщик обеспечивает сохранность товара от всякого рода повреждений на весь период доставки от Поставщика до Заказчика.

При поставке Товара допускается отступление (толеранс) от согласованного в Спецификации количества Товара в размере ±3% по каждой позиции.

Тубы поставляются длиной не короче 10 (десять) метров, что обусловлено техническими особенностями складского хозяйства и экономической целесообразностью.

1. **Требования к предоставлению гарантии.**

На Товар предоставляется гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Заказчику, но не менее гарантийного срока, установленного производителем соответствующего Товара. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь объем поставляемого по настоящему Договору Товара.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

**5. Место поставки.**

Свердловская область, г. Нижний Тагил, Крупской, д. 5 (База механизации НТ МУП «Горэнерго- НТ»).

**6. Дни и время поставок.**

В рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ) с 8:00 до 16:00 (время местное).

**7. Срок поставки.**

В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

**8. Требования к результатам работы.**

Товар должен быть поставлен в указанный срок в полном объеме и с соблюдением всех требований Технического задания.