Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку железобетонных изделий**

1. **Спецификация**

**Таблица №1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поставляемого товара** | **Характеристики**  **(конкретные показатели)** | **Количество, штука** |
| 1 | Плита П8-8 | В соответствии с Серией 3.006.1-2/87  Материал изготовления: железобетон;  Габаритные размеры:  Длина: 2990 мм  Ширина: 1160 мм  Высота: 100 мм;  Предельные отклонения размеров должны соответствовать ГОСТ 13015-2012  Класс бетона по прочности сжатия – В 15;  Морозостойкость – не ниже F 150 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Водонепроницаемость не ниже – W4 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Вес: не менее 0,87 т (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Наличие закладных петель. | 40 |
| 2 | Плита П8д-8 | В соответствии с Серией 3.006.1-2/87  Материал изготовления: железобетон;  Габаритные размеры:  Длина: 740 мм  Ширина: 1160 мм  Высота: 100 мм;  Предельные отклонения размеров должны соответствовать ГОСТ 13015-2012  Класс бетона по прочности сжатия – В 15;  Морозостойкость – не ниже F 150 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Водонепроницаемость не ниже – W4 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Вес: не менее 0,21т (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Наличие закладных петель. | 50 |
| 3 | Плита П11-8 | В соответствии с Серией 3.006.1-2/87  Материал изготовления: железобетон;  Габаритные размеры:  Длина: 2990 мм  Ширина: 1480 мм  Высота: 100 мм;  Предельные отклонения размеров должны соответствовать ГОСТ 13015-2012  Класс бетона по прочности сжатия – В 25;  Морозостойкость – не ниже F 150 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Водонепроницаемость не ниже – W4 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Вес: не менее 1,10 т (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Наличие закладных петель. | 40 |
| 4 | Плита  П11д-8 | В соответствии с Серией 3.006.1-2/87  Материал изготовления: железобетон;  Габаритные размеры:  Длина: 740 мм  Ширина: 1480 мм  Высота: 100 мм;  Предельные отклонения размеров должны соответствовать ГОСТ 13015-2012  Класс бетона по прочности сжатия – В 25;  Морозостойкость – не ниже F 150 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Водонепроницаемость не ниже – W4 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Вес: не менее 0,27 т (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Наличие закладных петель. | 50 |
| 5 | Плита П15-8 | В соответствии с Серией 3.006.1-2/87  Материал изготовления: железобетон;  Габаритные размеры:  Длина: 2990 мм  Ширина: 1840 мм  Высота: 120 мм;  Предельные отклонения размеров должны соответствовать ГОСТ 13015-2012  Класс бетона по прочности сжатия – В 25;  Морозостойкость – не ниже F 150 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Водонепроницаемость не ниже – W4 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Вес: не менее 1,65 т (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Наличие закладных петель. | 40 |
| 6 | Плита П15д-8 | В соответствии с Серией 3.006.1-2/87  Материал изготовления: железобетон;  Габаритные размеры:  Длина: 740 мм  Ширина: 1840 мм  Высота: 120 мм;  Предельные отклонения размеров должны соответствовать ГОСТ 13015-2012  Класс бетона по прочности сжатия – В 25;  Морозостойкость – не ниже F 150 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Водонепроницаемость не ниже – W4 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Вес: не менее 0,41 т (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Наличие закладных петель. | 50 |
| 7 | Плита ПО-4 | В соответствии с Серией 3.006.1-2/87  Материал изготовления: железобетон;  Габаритные размеры:  Длина: 2300 мм  Ширина: 1500 мм  Высота: 200 мм;  Количество отверстий: 1  Диаметр отверстия: 700 мм.  Марка бетона: М350;  Морозостойкость – не ниже F 200 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Водонепроницаемость не ниже – W6 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Вес: не менее 1,52 т (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Наличие закладных петель. | 20 |
| 8 | Плита ПО-5 | В соответствии с Серией 3.006.1-2/87  Материал изготовления: железо бетон;  Габаритные размеры:  Длина: 3000 мм  Ширина: 1500 мм  Высота: 200 мм;  Количество отверстий: 1  Диаметр отверстия: 700 мм.  Марка бетона: М350;  Морозостойкость – не ниже F 200 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Водонепроницаемость не ниже – W6 (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Вес: не менее 2.025 т (в заявке участник закупки указывает конкретный показатель);  Наличие закладных петель. | 20 |

Поставляемый товар (согласно Таблице №1) является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен), а также товар не обременен правами третьих лиц. Товар не имеет механических и других повреждений. Не ранее 2019 г. изготовления.

Товар сопровождается сертификатами качества завода изготовителя и прочими документами, необходимыми и достаточными для осуществления купли-продажи данного товара.

1. **Требования к упаковке и отгрузке товара.**

Маркировка и упаковка товара должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения».

1. **Место поставки:**

Свердловская область, г. Нижний Тагил, Крупской, д 5. (База механизации НТ МУП «Горэнерго-НТ»)

1. **Дни и время поставок:**

В рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ) с 8:00 до 16:00 (время местное).

1. **Условие поставки:**

Доставка до склада Заказчика осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.

1. **Срок поставки:**

Товар должен быть поставлен в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения Договора.

1. **Гарантийные обязательства:**

В соответствии с договором.